**ШАМ - 12**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлический шкаф для документов ШАМ - 12****Размер:** 1860х425х500.**Срок службы:** 10 лет.**ГОСТ 16371-2014**Шкаф для документов имеет одну секцию (1805х422х477 мм.) с одной дверью (1765х346 мм.), с ребром жесткости (1660х93х15 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли. Дверь оборудована ригельным замком на 2 ригеля (885х4 мм.) на расстоянии от верха двери до центра замка 883 мм.(В комплекте к шкафу идет 2 ключа).Имеет три регулируемые по высоте полки (420х455), расстояние от крыши шкафа до верхней полки 220 мм., далее отверстия располагаются на расстоянии 186 мм.Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):Крыши - 32 ;Цоколя - 54.Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШАМ-12** | **1860х425х500** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **1** |
|  | **Внутренние размеры секции(ВхШхГ), мм** | **1805х422х477** |
|  | **Количество отделений, шт** | **1** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **1** |
|  | **Размер одной двери (ВхШ),мм** | **1765х346** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (ВхШхГ),мм** | **1660х93х15** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | **Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях, шт** | **-** |
|  | **Размер блока вентиляционных отверстий (ВхШ), мм** | **-** |
| **3** | **Количество полок** | **4** |
|  | **Расстояние от крыши шкафа до верхнего отверстия для полки, мм** | **220** |
|  | **Расстояние между отверстиями для полки** | **186** |
|  | **Размеры полки(ШхГ), мм** | **420х455** |
| **4** | **Количество крепежа к полкам, шт** | **12** |
| **5** | **Количество ригельных замков, шт** | **1** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **2** |
|  | **Расстояние от центра замка до верха двери, мм** | **883** |
|  | **Размер пластикового основания замка,мм** | **82х82** |
| **6** | **Количество ригелей (замок),шт** | **2** |
|  | **Длина ригеля, мм** | **885** |
|  | **Диаметр ригеля, мм** | **4** |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм** | **32** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм** | **54** |
| **9** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **10** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **11** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **12** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Нет** |
| **13** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.****Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**